**ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ НА ВАШЕЙ ANYTONE AT-D868UV?**
Обычно рации Anytone поставляются с самой последней версией прошивки. Для определения необходимости прошивки имеющейся у Вас рации AT-D868UV проверьте версию нажав кнопку под значком Меню на экране, затем стрелками выберите пункт **Settings,** затем найдите пункт **Device Info** и прокрутите вниз до строки **Firmware Ver**. Если версия прошивки менее чем 2.34, пожалуйста следуйте инструкциям ниже для обновления прошивки по версии 2.34.

**СОХРАНИТЕ ВАШ ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ НАСТРОЕК**
При обновлении прошивки все сделанные ранее настройки не сохранятся. Для того, чтобы сохранить настройки, перед началом обновления прошивки считайте с рации и сохраните у себя файл настроек.

**ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ**

* Установите программное обеспечение [Anytone AT-D868UV Programming Software v1.33](http://cbstar.kz/files/Anytone-CPS-v1.33.zip) если Вы этого еще не сделали
* Установите виртуальный драйвер [Anytone AT-D868UV USB cable driver](http://cbstar.kz/files/GD_VirtualComDriver.zip) если он еще не был установлен. Выберите папку x86 для 32-bit системы, или x64 для 64-bit системы.
* Скачайте архив с прошивкой [Anytone AT-D868UV Firmware v2.34](http://cbstar.kz/files/Anytone-DMR-Firmware-v2.34.zip). Разархивируйте содержимое во временную папку, например на Рабочем столе.
* Запустите программу QX Code Pro Update или выберите пункт Firmware Upgrade в софте CPS-Tool.
* Для подготовки вашей рации к прошивке, вначале отключите ее. Нажав и удерживая кнопки **РТТ** и **alarm** (верхняя кнопка оранжевого цвета), включите рацию. LED Индикатор должен мигать красным цветом, отпустите все кнопки.
* Подключите USB кабель к компьютеру и к радиостанции.
* Запустите программу QX Code Pro Update
* Нажмите **Open Update File**. Выберите файл **868UV\_1G\_V2.34.spi**.с обновленной прошивкой, сохраненный во временной папке.
* Выберите соответствующий COM-порт.
* Нажмите **Write** для начала загрузки прошивки в рацию.
* **ВАЖНО! После успешной записи новой прошивки, необходимо провести инициализацию рации.**
* Выключите рацию
* Нажмите и удерживайте кнопки **PTT** и **PF1** одновременно, включите рацию.
* При включении на экране рации отобразится надпись "Are you sure you want to Initialize radio?". Выберите ответ **Confirm** (кнопка под зеленой полосой). Подождите некоторое время.
* После того, как рация перезагрузится, Вам нужно будет установить текущее время и дату. Это делается при помощи кнопок **Up**, **Down** и **P1**. Когда включена функция GPS, текущие время и дата откорректируются и отобразятся автоматически.